[bookmark: _Hlk104898218][bookmark: _Hlk147832436]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.


Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.


Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΤΜΗΜΑ 1 – Λογισμικό (software)


	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Πρόγραμμα 3D μοντελοποίησης
	Ένα
 (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· 1 νέα educational user license
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος Παράδοσης ≤ τριάντα (30) ημέρες
	ΝΑΙ
	
	

	
	· To λογισμικό να είναι  πρωτότυπο, με επίσημη άδεια
	ΝΑΙ
	
	

	

	2.
	Λογισμικό παραγωγής κώδικα CNC GCODE από 3D μοντέλα
	Ένα
 (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· 5 educational user licenses (lab pack)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Το λογισμικό να εγκαθιστάται ως plugin στον CAD πρόγραμμα Rhino3D
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Απευθείας παραγωγή κώδικα gcode για CNC από το επεξεργαζόμενο 3D μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Υποστήριξη CNC 2-1/2, 3, 4 και 5 αξόνων
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δυνατότητα nesting κομματιών
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δυνατότητα παραγωγής 3D κώδικα gcode από εικόνα bitmap
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δυνατότητα παραγωγής κώδικά gcode για τόρνο
	ΝΑΙ
	
	

	
	· To λογισμικό να είναι  πρωτότυπο, με επίσημη άδεια
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών
	ΝΑΙ
	
	







ΤΜΗΜΑ 2 – ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ, ένα (1) τεμάχιο:

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Απάντηση
	Παραπομπή / Παρατηρήσεις

	Τύπος συμπιεστή: εμβολοφόρος μονομπλοκ
	ΝΑΙ
	
	

	Ισχύς, τουλάχιστον 2ΗΡ
	ΝΑΙ
	
	

	Χωρητικότητα αεροφυλακίου, τουλάχιστον 50lt
	ΝΑΙ
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ πενήντα (50) ημέρες
	
	

	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων
	ΝΑΙ
	
	

	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 3 – ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ VISCOMETER 0-2,000,000 cP, ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟ VISCOMETER 
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Περιοχή μέτρησης
	NAI
	
	

	
	· Ιξώδες: 1 ... 2,000,000 (mPa)
· Ροπή: 0.0 to 100.0%
· Θερμοκρασία:0.0 to 100.0°C  
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διακριτική ικανότητα
	NAI
	
	

	
	· Ιξώδες: όταν χαμηλότερο από 10,000mPa・s: 0.1mPa・s, όταν 10,000mPa・s ή υψηλότερο 1mPa・s
· Ροπή：όταν χαμηλότερη από 10.0% : 0.01%, όταν 10.0% ή υψηλότερη :0.1%
· Θερμοκρασία： 0.1℃
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια 
	NAI
	
	

	
	· Ιξώδες: ±1% 
· Ροπή： 0.1％
· Θερμοκρασία: ±0.2℃
	NAI
	
	

	
	· Θερμοκρασία εύρος
	NAI
	
	

	
	· 0.0 to 100.0°C/ 
· Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 10 to 40℃ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διακριτική ικανότητα 0.1 °C  
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια ±0.2 °C
	ΝΑΙ
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	· Spindle 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ταχύτητα περιστροφής  0.5 to 250rpm
· Ταχύτητες : 20
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χωρητικότητα δοχείου 15 και 100 ml
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Οθόνη ένδειξης-χειρισμού   LCD
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Power Supply
	ΝΑΙ
	
	

	
	· DC6V / AA alkaline batteries (x4)
· AC adapter input: AC100 to 240V. 50/60Hz, 0.3A
· output: 9V, 0.5A.
	
	
	

	
	· Computer Communication
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Output: USB - PC
	
	
	

	
	· Περιλαμβανόμενα Αξεσουάρ
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Main unit：1
· Stand：1
· Spindles (A1, A2 and A3)：ένα από το καθένα
· Ultra Low Adapter (ULA)- Sample Adapter για δείγματα χαμηλού ιξώδους
· Αισθητήρας θερμοκρασίας：1
· Προσάρτημα για ποτήρι ζέσεως μικρού όγκου (beaker)：1
· S Beaker (15mL)：1
· L Beaker (100mL)：1
· AC adapter：1
· USB Mini-B cable (1m)：1
· 1.5V AA alkaline batteries：4
· Εγχειρίδιο οδηγιών：1
· Πιστοποιητικό επιθεώρησης：1
· Spindle stand：1
· Προστατευτικό καπάκι：1
· Θήκη μεταφοράς ：1
· Προσαρμογέας χάρτινου ποτηριού με 100 ποτήρια)
· Viscometer standard solution 2cp, 100 ml
· Viscometer standard solution 200cp, 100 ml
· Viscometer standard solution 500cp, 100 ml
· Beaker S (15ml)
· Beaker L (100ml)
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Παράδοση εντός δύο (2) μηνών
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 4 – Λογισμικό τύπου CRYSTAL MAKER, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Λογισμικό τύπου CRYSTAL MAKER
	Ένα (1)
	
	

	Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

	1
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	ΝΑΙ
	
	

	
	· 1 εκπαιδευτική άδεια 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	To σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Παράδοση εντός δύο (2) μηνών
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 5 - Φούρνος κλίβανος σωληνωτός ανοιγόμενος (tube furnace) με σωλήνα, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Φούρνος κλίβανος σωληνωτός ανοιγόμενος (tube furnace) με σωλήνα
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Φούρνος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανοιγόμενος σωληνωτός φούρνος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαιρετό ορθογώνιο κέλυφος με μεντεσέδες κλεισίματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ο φούρνος να φέρει ένα σωλήνα με μήκος 60 cm εντός του και να συνοδεύεται από άλλον ένα ως ανταλλακτικό.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μία ζώνη θέρμανσης (ελάχιστο)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μήκος ζώνης θέρμανσης 200 mm
	NAI
	
	

	
	· Θερμοκρασία λειτουργίας 400-1200 οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστος ρυθμός θέρμανσης (20 oC/min)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Είναι κατάλληλος για εργαστηριακή χρήση για θερμική επεξεργασία υλικών.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δέχεται σωλήνες διαμέτρου έως 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοστοιχείο τύπου-Κ 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει ισχύ 1,5 KW 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Περιέχει LCD οθόνη αφής ή LED
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να φέρει ελεγκτή θερμοκρασίας τύπου PID με 30 προγραμματιζόμενα βήματα 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Συναγερμός υπερθέρμανσης
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Συναγερμός υπέρτασης
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ισχύς ρεύματος (220 volts)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δύο σωλήνες (και εξαρτήματα)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Σωλήνας από χαλαζία (quartz)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εσωτερική διάμετρος 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μήκος 600 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ίνες αλουμίνας
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να περιλαμβάνει ένα ζευγάρι ανοξείδωτες φλάτζες κενού.
	
	
	

	
	· Εγγύηση 2 ετών με τεχνική υποστήριξη με, κατά προτίμηση, φυσική παρουσία σε περίπτωση βλάβης
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 6 – Αναλυτής CO2, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ CO2
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Να είναι κατάλληλος για την μέτρηση ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων, για την μέτρηση σε στόμια και κανάλια κλιματισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να μετράει CO2
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Το αισθητήριο CO2 να είναι διπλού μήκους κύματος NDIR
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει εύρος μέτρησης: 0 - 5.000 ppm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει ακρίβεια: ±3%
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει ανάλυση: 1 ppm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει χρόνο απόκρισης: 20 sec
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει οθόνη LCD με 4 ψηφία
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 έως +45οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +60οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Λειτουργία σε υψόμετρο έως 4.000 m
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Λειτουργία σε σχετική υγρασία έως 80%, μη συμπυκνούμενη
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαστάσεις οργάνου: μικρότερο από 90 x 180 x 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βάρος: ελαφρύτερο από 300 gr
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τροφοδοσία με 4 ΑΑ μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να περιλαμβάνει πιστοποιητικό βαθμονόμησης
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να παραδοθεί με βαλιτσάκι μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 7 - Δεκαδικός αντιστάστης -Decade resistance box, ένα (1) τεμάχιο:

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Δεκαδικός αντιστάτης ( από 1 Ω εως 1 MΩ με  1 Ω διακριτική ικανότητα )
	Ένα (1)
	
	

	Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	από 1 Ω εως 1 MΩ με  1 Ω διακριτική ικανότητα
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Resistance Ranges X1 Ω, X10 Ω, X100 Ω, X1 kΩ, X10 kΩ, X100 kΩ
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Number of steps per decade 10
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Accuracy ±1.0%
	ΝΑΙ
	
	

	5
	. Power Dissipation 0.5 W resistors 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	
	ΝΑΙ
	
	

	Β. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	To σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των τεχνικών προδιαγραφών ξεχωριστά και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια ή άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	To ανωτέρω όργανο να εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με υποχρέωση εκπαίδευσης του χειριστή.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του τεχνικό, εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.

	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485:2016 Και να διαθέτει δικό του τεχνικό, εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 8 – Ψηφιακά Πολύμετρα (βολτόμετρα και αμπερόμετρα), τέσσερα (4) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Ψηφιακά Πολύμετρα (βολτόμετρα και αμπερόμετρα) 
	Τέσσερα (4)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Rmax : 20MΩ/KΛ 6
	ΝΑΙ
	
	

	
	· DCV max: 250V/KΛ 5,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ACV max: 250V/KΛ 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	· DCA max: 10A/KΛ 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ACA max: 10A/KΛ 3
	ΝΑΙ
	
	

	
	· , CAP max: 20μF/KΛ 3
	ΝΑΙ
	
	

	
	· TEMP: -40 - 500C/KΛ 1,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΨΗΦΙΑ 31/2
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΟΘΟΝΗ 61X26MM,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΜΕΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1999
	ΝΑΙ
	
	

	
	· BUZZER,DIODE,HFE, LOW BATTERY, , 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δ :172X88X36MM
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τροφοδοσία : μπαταρία 9V
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 9 – Φορητό ψηφιακό πυρανόμετρο, δύο (2) τεμάχια:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Φορητό ψηφιακό πυρανόμετρο( Handheld Pyranometer with Display)
	Δύο (2)
	
	

	Α.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Measurement range: 0 - 1999 W / m2,
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Resolution: 1 W / m2
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Accuracy: ± 5% of full scale
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Output signal: 0 - 200 mV
, 100 mV ~ 1000 W / m2
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Battery: 1 pc. 9 V (incl.)  
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Size (W x D x h): 80 x 144 x 40 mm"
	ΝΑΙ
	
	

	Β. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	7
	Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων ανάλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει επιτόπια τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	
	

	10
	O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει και εγκαταστήσει το όργανο στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 10 – Ψηφιακό καταγραφικό θερμόμετρο, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	ψηφιακό καταγραφικό θερμόμετρο 
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	4-CHANNEL DATALOGGER
	ΝΑΙ
	
	

	2
	4-Channel Input,
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Type K Thermocouple
	ΝΑΙ
	
	

	4
	4-Channel Display Resolution 0.1°C/0.1°F with Windows® Software
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Measurement Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Accuracy: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F),
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Input Protection: 60V DC or 24 Vrms AC Max
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Battery Type: 9V battery (included)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	
Operating Condition: 0 to 50°C (32 to 122°F) (<80% RH)

	ΝΑΙ
	
	

	10
	Storage Condition: -20 to 60°C (-4 to 140°F) (<70% RH)
	ΝΑΙ
	
	

	11
	System Required: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/ Windows 7  or newer 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42"") or similar
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Approx Weight: 285 g (10.05 oz)" or similar 
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων ανάλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει επιτόπια τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει το όργανο στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	





ΤΜΗΜΑ 11 – Καταψύκτης  -20oC Οριζόντιος μπαούλο, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Καταψύκτης  -20oC Οριζόντιος - μπαούλο
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	·  Χωρητικότητα 190 – 229L
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ενεργειακή κλάση F
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κλιματολογική κλάση: ST/SN/N/T
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κατανάλωση Ενέργειας Ετήσια: 228kwh
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΠΛΑΤΟΣ	80 έως 90 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΤΥΠΟΣ	Μπαούλα (Οριζόντιοι)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΥΨΟΣ	Έως 100cm
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 12 – Αντλία Επιφάνειας (για άντληση νερού/λυμάτων στο πεδίο), ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Αντλία Επιφάνειας
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Μανομετρικό: 40m (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ισχύς: 800 watt
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Στόμιο: 1"
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τάση: 230V/50Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Καλώδιο: 1.2m
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Παροχή: 3200 L/h (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Πίεση: 4 bar (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 13 – Γεννήτρια βενζίνης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Γεννήτρια βενζίνης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πεδίο
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Τύπος: Μονοφασικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τάση: 230 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Συχνότητα: 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη ισχύς: 2200 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ονομαστική ισχύς: 1800 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ρευματοδότες: 2x16A Schuko
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μοντέλο κινητήτα: GXR 120
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κυβισμός: 121 cc (τετράχρονος,μονοκύλινδρος)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Σύστημα εκκίνησης: Σχοινί αυτόματης επαναφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δοχείο καυσίμου: 3.6 lt
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ονομαστική αυτονομία: 3h 30min
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 14 – Περισταλτική Αντλία.     Flow Rate Pump with FG15-13 flip-top pump head with 1 channel and 3 rollers, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Περισταλτική  Αντλία
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Speed: 0.1rpm-100rpm, CW/CCW.

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Speed resolution:  0.01rpm resolution within the speed of 0.01rpm-10rpm
0.1rpm resolution within the speed of 10rpm-100rpm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Control mode:  Membrane keypad, external signal control and
Communication control are available.  Speed control mode and flow rate mode
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Display: 3-digit LED display for current speed, 3 LED indicators for operating status
	ΝΑΙ
	
	

	
	· External control:  Start/stop control (switch signal), direction control (switch signal), speed
control (0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-10kHz are optional with uniform interface,
from 0-10rpm in 0.01rpm resolution, from 10-100rpm in 0.1rpm resolution)

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Power-off memory Return to previous status when powered on
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Prime For fast filling and emptying at full speed

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Power supply : AC 100V-240V 50/60Hz

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Operating temperature 0 to 40° C
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 15 – Σύστημα αποστακτικής στήλης, ένα (1) τεμάχιο:
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Στήλη απόσταξής όγκου 100 L από χαλκό μαζί με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για εκπαιδευτική χρήση 

Η αποστακτική στήλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Ηλεκτρικό μπόιλερ χάλκινο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πάχος: 3 mm
Θερμαντική ισχύς: 5,5 KW
Ψηφιακό θερμόμετρο
Εσωτερική διάμετρος: 500 mm και βάθος 500 mm
Στο κάτω μέρος το μπόιλερ να φέρει  βαλβίδα απορροής (drain valve) με διάμετρο 2 ίντσες και στο άνω μέρος να φέρει επίσης μονάδα εισόδου (port) διαμέτρου επίσης 2 ιντσών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στο πάνω μέρος του μπόιλερ βρίσκεται η αποστακτική στήλη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Να έχει τέσσερεις (4) συνδέσμους 3-clamp
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ηλεκτρική μονάδα ελέγχου
Να λειτουργεί με τάση 220V, 50/60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	4 πλάκες 4 ιντσών Στήλη Fully Copper Reflux Gin (4Plates 4in Fully Copper Reflux Gin Column)
--4 PC 4” COPPER tees  με 4 χάλκινες πλάκες με φυσαλίδες PC εσωτερικά και 4 PC γυαλί όρασης σε κάθε τμήμα
--Αφλεγματιστής αναρροής ΧΑΛΚΟΥ 200mm ( reflux dephlegmator)
--4”-2” Μειωτήρας χαλκού και κάμψη 180 μοιρών 2” χαλκού 
--450mm 3” χάλκινος συμπυκνωτής
-- 4in SUS304 Gin basket
--Ψηφιακό θερμόμετρο στον μειωτήρα 4”-2”. 
--Χάλκινος παπαγάλος με βαλβίδα αποστράγγισης 
--Ένα πακέτο με σωλήνες νερού και ωθήσεις (push-fits)

	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποιημένο κατά ISO 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ο εξοπλισμός αποσκοπεί καθαρά σε διδακτική χρήση με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης βασικών φαινομένων απόσταξης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρέπει να παρέχεται πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται δυνατότητα (επιπλέον του κόστους προμήθειας) τουλάχιστον επταετούς κάλυψης συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή (επιπλέον του κόστους προμήθειας).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη (επιπλέον του κόστους προμήθειας) ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 16 - Εργαστηριακός Εξοπλισμός (20 υποτμήματα):

	[bookmark: _Hlk146290674]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ
	ΟΚΤΩ (8)
	
	

	1.1
	Channels: 2 CH
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Sampling 1 CH: 1 GS/s
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Sampling 2 CH: 500 MS/s
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Sampling time (RISE TIME):  < 3.5 ns
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Bandwidth: 50-100 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Display type: colour TFT –
Resolution: 800 x 480 pixels
Screen diagonal (TFT): 17.5 cm (7") at least
Vertical resolution: 8 bit
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Vertical scale max.: 5 V/div
Vertical scale min.: 2mV/div
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Horizontal scale max.: 1000 s/div
Horizontal scale min:    2ns/div
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Mains voltage: 240 V AC; 50/60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Memory Depth  10 000Points at least
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	USB device connection for real-time data transmission
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	USB host connection for external USB data carriers
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Autoset function for user-friendly operation
	ΝΑΙ
	
	

	1.14
	Accessories: USB cable, software CD for Windows, mains cable, probes and operating instructions
	ΝΑΙ
	
	

	1.15
	Safety: EN 61010-1; CAT II 400V
	ΝΑΙ
	
	

	

	2.
	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
	ΟΚΤΩ (8)
	
	

	2.1
	Arbitrary Waveform Generator, 1 µHz – 5 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Amplitude 0-25V
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Bandwidth 5MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	1CH
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	color TFT-Display
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Graphical user interface (GUI)
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	1uHz frequency resolution for whole bandwidth
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Sampling rate 125 MS/s
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Freq resolution 1μHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	14-bit vertical waveform resolution
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Integrated waveform editor (2 to 8000 points)
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Sine 1μHz-5MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Square 1μHz-5MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Ramp 1μHz-1MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Arbitrary 1μHz-5MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	arbitrary waveforms (Hamming, Gaussian, Trapez etc.)
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	SCPI and LabView support
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	USB interface for data transfer
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Remote control and waveform editing software
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Safety: EN 61010-1
	ΝΑΙ
	
	

	2.21
	Accessories: power cord, USB interface cable, software for Windows, BNC cable and manual on CD
	ΝΑΙ
	
	

	

	3.
	ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
	ΔΕΚΑ (10)
	
	

	3.1
	DC Voltage: 0.1mV-1000V 
	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	ΑC  Voltage: 1mV-1000V 
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Current DC: 0.1μΑ-10A 
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Current AC: 0.1μΑ-10A
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Resistance: 0.1Ω-40ΜΩ
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Capacitance:  approx.  0.01nF-100μF
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Frequency: 1Hz-100Hz at least
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Temperature: -55o-1000°C 
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Safety: EN 61010-1; CAT III 600V / CAT IV 300V
	ΝΑΙ
	
	

	

	4.
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	(ΔΥΟ) 2
	
	

	4.1
	1Chanel DC laboratory power supply
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Display: LCD
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Operation voltage 210-260 AC (50Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	Output voltage 0 - 15 V DC
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Output current 0- 3 A DC
	ΝΑΙ
	
	

	4.6
	Safety: EN-61010-1
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Safety Transformer: EN-61558-2-6
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Accessories: power cable and manual
	ΝΑΙ
	
	

	

	5
	ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
	ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
	
	

	5.1
	Connecting box for plug-in units with 19 mm sockets
	ΝΑΙ
	
	

	5.2
	Safety connection sockets
	ΝΑΙ
	
	

	5.3
	Load capacity: max. 60V-/25V~/12A 
	ΝΑΙ
	
	

	5.4
	Dimensions (mm): ~130 x 95 x 40
	ΝΑΙ
	
	

	

	6.
	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, ΠΥΚΝΩΤΩΝ, ΔΙΟΔΩΝ)
	ΕΠΤΑ (7)
	
	

	6.1
	For the installation of resistors, capacitors, etc.
	ΝΑΙ
	
	

	6.2
	Transparent plastic housing
	ΝΑΙ
	
	

	6.3
	With two 4mm plugs
	ΝΑΙ
	
	

	6.4
	Dimensions (mm): ~37 x 18 x 32
	ΝΑΙ
	
	

	

	7.
	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
	ΤΡΕΙΣ (3)
	
	

	7.1
	For small incandescent lamps with E10 socket
	ΝΑΙ
	
	

	7.2
	Plastic housing (mm): ~37 x 18 x 22
	ΝΑΙ
	
	

	7.3
	With 4 mm plugs at 19 mm distance
	ΝΑΙ
	
	

	

	8.
	LASER, RED, 1mW, 635nm
	ΔΥΟ (2)
	
	

	8.1
	Red light
	ΝΑΙ
	
	

	8.2
	Output power: 1 Mw
	ΝΑΙ
	
	

	8.3
	Laser protection class: Class 2
	ΝΑΙ
	
	

	8.4
	Wavelength: 635 nm, linear polarised
	ΝΑΙ
	
	

	8.5
	Divergence: 0.9 mRad
	ΝΑΙ
	
	

	8.6
	Beam diameter: approx. 1 mm linear polarized
	ΝΑΙ
	
	

	8.7
	Working tempearature: ~ 10 ... 40 °C
	ΝΑΙ
	
	

	8.8
	connector for accessories as e.g. beam expander (M20 threading)
	ΝΑΙ
	
	

	8.9
	support rod (length ~75 mm)
	ΝΑΙ
	
	

	8.10
	power supply unit  (240V)
	ΝΑΙ
	
	

	8.11
	instruction manual
	ΝΑΙ
	
	

	

	9.
	ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ Η ΚΑΘΕΜΙΑ
	ΔΥΟ (2)
	
	

	9.1
	Single slit widths: from 0.075 till  0.4mm
	ΝΑΙ
	
	

	9.2
	Number of slits: at least 3
	ΝΑΙ
	
	

	

	10.
	ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 100 ΣΧΙΣΜΕΣ/mm
	ΔΥΟ (2)
	
	

	10.1
	A grating mounted between two plane parallel plates of glass.
	ΝΑΙ
	
	

	10.2
	Frame area: approx.. 50 x 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	10.3
	Grating area: approx.. 20 x 40 mm
	ΝΑΙ
	
	

	

	11.
	ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 300 ΣΧΙΣΜΕΣ/mm
	ΔΥΟ (2)
	
	

	11.1
	A grating mounted between two plane parallel plates of glass.
	
	
	

	11.2
	Frame area: approx.. 50 x 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	11.3
	Grating area: approx.. 20 x 40 mm
	ΝΑΙ
	
	

	

	12.
	ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
	ΕΝΑ (1)
	
	

	12.1
	Three plastic filters in red, blue and green.
	ΝΑΙ
	
	

	12.2
	Dimensions (mm): approx.  50 x 60
	ΝΑΙ
	
	

	

	13.
	ΣΕΤ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
	ΕΝΑ (1)
	
	

	13.1
	Three plastic filters in yellow, cyan & purple
	ΝΑΙ
	
	

	13.2
	Dimensions (mm): approx.  50 x 60
	ΝΑΙ
	
	

	

	14.
	AΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 230V, 50Hz
	ΔΥΟ (2)
	
	

	14.1
	Low noise
	ΝΑΙ
	
	

	14.2
	fan power adjustable
	ΝΑΙ
	
	

	14.3
	pressure hose:  approx. 1.5m 
	ΝΑΙ
	
	

	14.4
	Mains supply: 220-240 V AC.
	ΝΑΙ
	
	

	14.5
	Dimensions:  approx. 280 x 250 x 210 mm
	ΝΑΙ
	
	

	

	15.
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
	ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
	
	

	15.1
	Control:  Start/Stop by electrical circuits 
	ΝΑΙ
	
	

	15.2
	Connection with light barrier (5V, ground, signal)
	ΝΑΙ
	
	

	15.3
	Display: 4 digit led display
	ΝΑΙ
	
	

	15.4
	Time measurement:  Measuring range 0,000...9,999 s 
	ΝΑΙ
	
	

	15.5
	Resolution: 1ms
	ΝΑΙ
	
	

	15.6
	Operating voltage:  (Stabilized) 5 V±5%
	ΝΑΙ
	
	

	15.7
	Supply connector: Connecting socket for hollow plug, diam. 2.1 mm at the back of the instrument 5 VDC/350 mA
	ΝΑΙ
	
	

	15.8
	Housing dimensions (mm) approx. 190 × 130 × 140 (W, H, D)
	ΝΑΙ
	
	

	

	16.
	ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
	ΤΡΕΙΣ (3)
	
	

	16.1
	Fork width/depth 40 mm or more
	ΝΑΙ
	
	

	16.2
	Wavelength infra-red
	ΝΑΙ
	
	

	16.3
	Minimum switch-off time 40 µs 
	ΝΑΙ
	
	

	16.4
	Power supply +5 V ±5% ; 80 mA 
	ΝΑΙ
	
	

	16.5
	Thread for rod M6 
	ΝΑΙ
	
	

	16.6
	Rod length ~125 mm
	ΝΑΙ
	
	

	

	17.
	ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 
	ΕΝΑΣ (1)
	
	

	17.1
	ταχείας θέρμανσης
	ΝΑΙ
	
	

	17.2
	Αντιστατικός
	ΝΑΙ
	
	

	17.3
	ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 200°C-480°C
	ΝΑΙ
	
	

	17.4
	μύτη Τ12 ταχείας θέρμανσης (7sec)
	ΝΑΙ
	
	

	17.5
	μικρό μέγεθος
	ΝΑΙ
	
	

	

	18
	ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
	ΕΝΑ (1)
	
	

	18.1
	4,5″ πένσα με μακριά μύτη
	ΝΑΙ
	
	

	18.2
	4,5″ Πένσα κοπής διαγώνια
	ΝΑΙ
	
	

	18.3
	Απογυμνωτής καλωδίων 
	ΝΑΙ
	
	

	18.4
	Κατσαβίδι με σχισμή SL5,5x 100mm
	ΝΑΙ
	
	

	18.5
	Κατσαβίδι PH1 100mm
	ΝΑΙ
	
	

	18.6
	Μαχαίρι με κοπτική λεπίδα
	ΝΑΙ
	
	

	18.7
	Δοκιμαστικό μολύβι 140mm
	ΝΑΙ
	
	

	18.8
	τσιμπιδάκια 125mm
	ΝΑΙ
	
	

	18.9
	5,5″ Ψαλίδι Ηλεκτρολόγου
	ΝΑΙ
	
	

	18.10
	Τσάντα εργαλείων
	ΝΑΙ
	
	

	

	19.
	ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
	ENA (1)
	
	

	19.1
	καστάνιες 1/4”x3/8” & 1/2” 
	ΝΑΙ
	
	

	19.2
	κατσαβίδι καστάνιας 1/4”
	ΝΑΙ
	
	

	19.3
	γαλλικό κλειδί 150mm 
	ΝΑΙ
	
	

	19.4
	7 καρυδάκια 1/2” 78mm (8-19mm)
	ΝΑΙ
	
	

	19.5
	3 καρυδάκια 1/2” 65mm (16-21mm) 
	ΝΑΙ
	
	

	19.6
	9 καρυδάκια 1/4” 25mm (5-13mm) 
	ΝΑΙ
	
	

	19.7
	αντάπτορας 1/4” 
	ΝΑΙ
	
	

	19.8
	υποδοχή γρήγορης αλλαγής 1/4” 60mm για μύτες 
	ΝΑΙ
	
	

	19.9
	μαγνητική υποδοχή 1/4” 60mm για μύτες 
	ΝΑΙ
	
	

	19.10
	αναδιπλούμενο εξάγωνο κλειδί (1,5-8mm) 
	ΝΑΙ
	
	

	19.11
	αντάπτορας για καρυδάκια 1/2” 
	ΝΑΙ
	
	

	19.12
	αντάπτορας για μύτες 1/2”
	ΝΑΙ
	
	

	19.13
	5 κλειδιά γερμανοπολύγωνα (10-17mm)
	ΝΑΙ
	
	

	19.14
	4 κατσαβίδια (PZ2, SL1, PH1/2)
	ΝΑΙ
	
	

	19.15
	κατσαβίδι καρμπυρατέρ
	ΝΑΙ
	
	

	19.16
	40 κατσαβιδόλαμες 25mm (PH, T, TH, PZ, SL, HEX)
	ΝΑΙ
	
	

	19.17
	Βαλίτσα εργαλείων
	ΝΑΙ
	
	

	

	20.
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ
	ENA (1)
	
	

	20.1
	Υλικό κατασκευής: Inox.
	ΝΑΙ
	
	

	20.2
	Εύρος: 0-150mm 
	ΝΑΙ
	
	

	20.3
	Ακρίβεια μέτρησης: 0,01 έως 0,05 mm
	ΝΑΙ
	
	

	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων, ανάλογα με το είδος.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή,  ανάλογα με το είδος .
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 17 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:

Υποκατηγορία 17.1: Εργαστηριακή διάταξη προσομοίωσης κύκλου ψύξης και αντλίας θερμότητας

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Εργαστηριακή διάταξη προσομοίωσης κύκλου ψύξης και αντλίας θερμότητας
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1.1
	Η διάταξη θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Επιτοίχιο κλιματιστικό τύπου Panasonic KIT-BZ25-ZKE Inverter.
 (1 τεμάχιο)
(Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση σε χώρο που θα υποδειχθεί εντός του Εργαστηρίου Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του).

Βασικά χαρακτηριστικά:

· Ψυκτική ισχύς [Ονομαστική (min – max) kW: 2,50 (0,85 – 3,00)
· SEER: 6,30 A
· Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 139 kW/a
· Θερμική ισχύς [Ονομαστική (min – max) kW: 3,15(0,80 – 3,60)
· Θερμική ισχύς στους -7 οC: 2,14 kW
· SCOP: 4,30 A
· Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 619 kW/a
Εσωτερική Μονάδα: CS-BZ25ZKE
· Ηχητική πίεση, Ψύξη (Hi /Lo/ Q-Lo) dB(A): 37/26/20
· Ηχητική πίεση, Θέρμανση (Hi /Lo/ Q-Lo) dB(A): 36/27/24
· Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm): 290x779x209
Εξωτερική μονάδα: CU-BZ25ZKE
· Ηχητική πίεση, Ψύξη/Θέρμανση (Hi) dB(A): 48/49
· Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm): 542x780x289
· Εύρος λειτουργίας, ψύξη, Min-Max (oC): -10 έως +43
· Εύρος λειτουργίας, θερμανση, Min-Max (oC): -15 έως +24

Ψυκτικό υγρό: R32.
Ενεργειακή κλάση: Α++/Α+++

	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Συλλογή μετρητικών οργάνων αντλίας θερμότητας τύπου Testo 558s heat pump set

Η συλλογή περιλαμβάνει:
1 τεμάχιο Ψηφιακό μανόμετρο testo 558s,
2 τεμάχια Ασύρματες τσιμπίδες θερμοκρασίας testo 115i, 
1 τεμάχιο Ασύρματο αισθητήρα κενού testo 552i, 
1 Σετ λάστιχα πλήρωσης 3 x 7/16’’ UNF και 1 x 5/8’’ UNF, testo, 
1 τεμάχιο Ψηφιακή ζυγαριά αυτόματης πλήρωσης testo 560i με Bluetooth, 
1 τεμάχιο Βαλβίδα αυτόματης πλήρωσης ψυκτικού μέσου, 
1 τεμάχιο Βαλίτσα οργάνου.

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά ψηφιακού μανομέτρου testo 558s:
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +50 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διάρκεια ζωής μπαταριών: ≥70 ώρες χωρίς φωτισμό ≥50 h με φωτισμό 50%
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 229 x 112.5 x 71 mm
Οθόνη: Αφής
Βάρος: 1.3 kg
Τύπος προστασίας: IP54
Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη επαναφ. μπαταρία (USB-C): Μπαταρία LI 18650, Ανταλλάξιμη μπαταρία: 3 AA
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: Bluetooth® 5.0 / 150 m
Αυτόματη απενεργοποίηση: Έπειτα από 10’ όταν δεν είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
Μέτρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης: -50 εώς +150°C
Ακρίβεια: ±0,5 °C
Ανάλυση: 0,1 °C
Συνδέσεις Probe: 2 x plug-in (NTC)
Μέτρηση πίεσης
Εύρος μέτρησης: -1 ... 60 bar
Ακρίβεια: ±0.25 % fs (στους 22 °C)
Ανάλυση: 0.01 bar
Υπερφόρτωση: 65 bar
Συνδέσεις: 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8" – UNF (συνδέσεις probe)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματης τσιμπίδας θερμοκρασίας testo 115i
Θερμοκρασία NTC
Εύρος μέτρησης: -40 ... +150 °C
Ακρίβεια: ±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Ανάλυση: 0.1 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 150 h
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 183 x 90 x 30 mm
Εγγύηση: 2 χρόνια

Τεχνικά χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα κενού testo 552i
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +50 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ... +50 °C
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 39 h
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 150 x 32 x 31 mm
Βάρος: 142 g
Τύπος προστασίας: IP54
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA microcells
Συνδέσεις: Bluetooth 4.2
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: 150 m
Αυτόματη απενεργοποίηση: Έπειτα από 10’ όταν δεν είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
Απόλυτη Πίεση
Εύρος μέτρησης: 0 ... 26,66 mbar 0 ... 20000 micron
Ακρίβεια: ±10 microns + 10% της μετρ. τιμής (100 ... 1000 microns)
Ανάλυση: 1 micron (0 ... 1000 microns) 10 microns (1000 ... 2000 microns) 100 microns (2000 ... 5000 microns)
Υπερφόρτωση: 6.0 bar/87 psi (σχ.: 5.0 bar/72 psi)
Σύνδεση: 7/16" – UNF

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακής ζυγαριάς αυτόματης πλήρωσης testo 560i με Bluetooth
Εύρος μέτρησης: 0.00 ... 100.00 kg
Ακρίβεια: Θερμ. λειτουργίας -5 °C ... +25 °C: ≤ ±(10 g + 0.03 %rdg) (0 ... 30 kg) ≤ ±(10 g + 0.05 %rdg) (30 ... 100 kg) άλλη θερμοκρασία εργασίας: ≤ ±20 g (0 ... 10 kg) ≤ ±(10 g + 0.15 %rdg) (10 ... 100 kg)
Ανάλυση: 0.01 kg
Υγρασία περιβάλλοντος: 0 ... 80 %RH
Σύνδεση: Bluetooth 4.2
Εύρος Bluetooth: >30 m ανεμπόδιστα
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 310 x 248 x 58 mm
Βάρος: 3.46 kg (συμπ. μπαταρίες και τσάντα)
Τύπος προστασίας: IP44
Τύπος μπαταρίας/ών: 4 AA αλκαλικές μπαταρίες
Διάρκεια ζωής μπαταριών: > 70 h στους +25 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βαλβίδας αυτόματης πλήρωσης ψυκτικού μέσου
Υγρασία περιβάλλοντος: 0 ... 80 %RH
Μέγιστη πίεση εργασίας: 40 bar
Σύνδεση: Bluetooth 4.2
Εύρος Bluetooth: >50 m ανεμπόδιστα
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C ... +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 95 x 119 x 47 mm
Βάρος: 0.57 kg συμπ. μπαταρίες
Τύπος προστασίας: IP54
Τύπος μπαταρίας/ών: 9.0 V αλκαλικές μπαταρίες (6LR61)
Διάρκεια ζωής μπαταριών: >60 hrs + 3000 λειτουργίες βαλβίδας

	
	
	

	1.3
	Συλλογή μετρητικών οργάνων τύπου Testo Smart Probes HVAC/R ultimate set

Η συλλογή περιλαμβάνει:
2 τεμάχια Ασύρματες τσιμπίδες θερμοκρασίας Testo 115i,
2 τεμάχια Ασύρματοι αισθητήρες πίεσης Testo 549i
2 τεμάχια  Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Testo 605i
1 τεμάχιο Ασύρματου αισθητηρα μέτρησης ταχύτητας, θρμοκρασίας και όγκου ροής αέρα Testo 405i
1 τεμάχιο Ασύρματου αισθητήρα θερμοκρασίας, ταχύτητας και όγκου ροής αέρα Testo 410i
1 τεμάχιο Ασύρματου αισθητήρα μέτρησης διαφορικής πίεσης, στατικής πίεσης και όγκου ροής αέρα Testo 510i
1 τεμάχιο Ασύρματου αισθητήρα ανέπαφης μέτρησης της θερμοκρασίας Testo 805i
1 τεμάχιο Ασύρματου αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας Testo 915i με αισθητήρα βύθισης/διείσδυσης
1 τεμάχιο βαλίτσα Testo HVAC
Μπαταρίες
Πρωτόκολλο Βαθμονόμησης


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματης τσιμπίδας θερμοκρασίας testo 115i
Θερμοκρασία NTC
Εύρος μέτρησης: -40 ... +150 °C
Ακρίβεια: ±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Ανάλυση: 0.1 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 150 h
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 183 x 90 x 30 mm
Εγγύηση: 2 χρόνια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα πίεσης Testo 549i
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 150 x 32 x 31 mm
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA
Χρόνος λειτουργίας: 150 h
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: Έως 100m χωρίς εμπόδια
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 8.3 ή νεότερο / Android 4.3 ή νεότερο, απαιτεί συσκευή με Bluetooth 4.0
Μετρήσιμα ψυκτικά ρευστά: CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO2
Μέτρηση πίεσης
Εύρος μέτρησης: -1 ... 60 bar
Ακρίβεια: 0,5 % τις τελικής τιμής
Ανάλυση: 0,01 bar
Υποδοχή: 7/16" – UNF
Σχετική υπερφόρτωση: 65 bar

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα Testo 605i
Θερμοκρασία NTC
Εύρος μέτρησης: -20 ... +60 °C
Ακρίβεια: ±0.8 °C (-20 ... 0 °C) ±0.5 °C (0 ... +60 °C)
Ανάλυση: 0.1 °C
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 218 x 30 x 25 mm 73 mm αισθητήρας
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA
Χρόνος λειτουργίας: 150 h
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: Έως 100m χωρίς εμπόδια
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 8.3 ή νεότερο / Android 4.3 ή νεότερο, απαιτεί συσκευή με Bluetooth 4.0
Μέτρηση Υγρασίας
Εύρος μέτρησης: 0 ... 100 %rH
Ακρίβεια: ±3.0 %RH (10 ... 35 %RH) ±2.0 %RH (35 ... 65 %RH) ±3.0 %RH (65 ... 90 %RH) ±5 %RH (< 10 %RH ή > 90 %RH)
Ανάλυση: 0.1%RH

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητηρα μέτρησης ταχύτητας, θρμοκρασίας και όγκου ροής αέρα Testo 405i
Θερμοκρασία NTC
Εύρος μέτρησης: -20 ... +60 °C
Ακρίβεια: ±0,5 °C
Ανάλυση: 0.1 °C
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 200 x 30 x 41 mm. Τηλεσκοπικός αισθητήρας 400 mm
Εγγύηση: 2 χρόνια
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA
Χρόνος λειτουργίας: 15 h
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 8.3 ή νεότερο / Android 4.3 ή νεότερο, απαιτεί συσκευή με Bluetooth 4.0
Hot-Wire
Εύρος μέτρησης: 0 ... 30 m/s
Ακρίβεια: ±(0,1 m/s + 5 % της μετρ. τιμής) (0 ... 2 m/s) ±(0,3 m/s + 5 % της μετρ. τιμής) (2 ... 15 m/s)
Ανάλυση: 0,01 m/s

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα θερμοκρασίας, ταχύτητας και όγκου ροής αέρα Testo 410i
Θερμοκρασία NTC
Εύρος μέτρησης: -20 ... +60 °C
Ακρίβεια: ±0,5 °C
Ανάλυση: 0.1 °C
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 154 x 43 x 21 mm, 40 mm διάμετρος πτερυγίου
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA
Χρόνος λειτουργίας: 130 h
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 8.3 ή νεότερο / Android 4.3 ή νεότερο, απαιτεί συσκευή με Bluetooth 4.0
Πτερύγιο
Εύρος μέτρησης: 0.4 ... 30 m/s
Ακρίβεια: ±(0.2 m/s + 2 % της μετρ. τιμής) (0.4 ... 20 m/s)
Ανάλυση: 0.1 m/s

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα μέτρησης διαφορικής πίεσης, στατικής πίεσης και όγκου ροής αέρα Testo 510i
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 150 h
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 148 x 36 x 23 mm
Εγγύηση: 2 χρόνια
Μέτρηση πίεσης
Εύρος μέτρησης: -150 ... 150 hPa/mbar
Ακρίβεια: ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa/mbar) ±(0,2 hPa + 1,5 % της μετρ. τιμής) (1 ... 150 hPa/mbar)
Ανάλυση: 0,01 hPa/mbar

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα ανέπαφης μέτρησης της θερμοκρασίας Testo 805i
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ... +50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 140 x 36 x 25 mm
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA
Χρόνος λειτουργίας: 30 h
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 8.3 ή νεότερο / Android 4.3 ή νεότερο, απαιτεί συσκευή με Bluetooth 4.0
Εύρος μέτρησης: -30 ... +250 °C
Ακρίβεια: ±1.5 °C ή ±1.5 % της μετρ. τιμής (0 ... +250 °C) ±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 ... -20.1 °C)
Ανάλυση: 0.1 °C
Οπτικά: 10:1
Σήμανση λέιζερ: Λείζερ 8 σημείων (κύκλος)
Εκπεμψιμότητα: 0.1 ... 1.0 ρυθμιζόμενη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ασύρματου αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας Testo 915i με αισθητήρα βύθισης/διείσδυσης
Θερμοκρασία K (NiCr - Ni)
Εύρος μέτρησης: -50 ... +400 °C
Ακρίβεια: ±1.0 °C (-50 ... +100 °C) ±1 % της μετρ. τιμής (υπολ. εύρος μέτρησης)
Ανάλυση: 0.1°C/°F
Μήκος / Διάμετρος αισθητήρα: 115 mm Ø άξονα αισθητήρα 5 mm Ø άκρου αισθητήρα 3 mm
Βάρος: 99 g
Χρόνος απόκρισης: 3 s
Τύπος προστασίας: IP40
Κλείδωμα αισθητήρα: Ναι (με χειρολαβή testo 915i)
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά χειρολαβής Bluetooth® testo 915i
Εύρος μέτρησης: -60 ... +1000 °C
Ακρίβεια: ±(0.5 °C + 0.3 % της μετρ. τιμής)
Ανάλυση: 0.1°C/°F
Τύπος προστσίας: IP30
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ... +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ... +60 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y): 129 x 31 x 31 mm
Τύπος μπαταρίας: 3 AAA microcells
Διάρκεια ζωής μπαταριών: 150 h στους +25 °C και κύκλο μέτρησης 1 s
Ενσύρματη σύνδεση αισθητήρα: Ασφαλιζόμενη σύνδεση έως 4 τυπικών αισθητήρων testo 915i Τυπική ενσύρματη σύνδεση άλλων κοινών αισθητήρων TC
Ένδειξη λειτουργίας: LED 3 χρωμάτων (πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο)
Συμβατότητα: απαιτεί iOS 12.0 ή νεότερο/ Android 6.0 ή νεότερο
Bluetooth: Εύρος έως 100 m αυτόματη σύνδεση στην testo Smart App και τα όργανα μέτρησης Testo
Auto off: έπειτα από 10 λεπτά χωρίς σύνδεση Bluetooth®
Κύκλος μέτρησης: 1 s

	
	
	

	1.4
	Μανόμετρο γλυκερίνης 16 bar, Φ63, τύπου WIKA. (4 τεμάχια)
	
	
	

	1.5
	Μανόμετρο γλυκερίνης 10 bar, Φ63, τύπου WIKA. (4 τεμάχια)
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1.6
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Όλες οι διατάξεις, οι συσκευές και τα όργανα μέτρησης να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πιστοποιημένα για τη συγκεκριμένη χρήση. Θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους και τις προσφερόμενες σχετικές εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Η παράδοση της διάταξης θα γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά.
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Να αναγράφεται ρητά ο χρόνος εγγύησης για το κάθε τμήμα.
	ΝΑΙ
	
	



Υποκατηγορία 17.2: Εργαστηριακή διάταξη κλειστού κυκλώματος θέρμανσης νερού με χρήση ηλιακής ενέργειας

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2.
	Εργαστηριακή διάταξη κλειστού κυκλώματος θέρμανσης νερού με χρήση ηλιακής ενέργειας
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	2.1
	Η διάταξη θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Δεξαμενή (δοχείο αδράνειας) με 2 εναλλάκτες θερμότητας, χωρητικότητας 200 lt, τύπου ZNX CALPAK CLK2-200. (1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Rated Volume, Ονομαστικός όγκος: 200 lt
Net weight, Καθαρό βάρος: 70 kg
Insulation PU Μόνωση PUR: 50 mm
Heat exchangers, Επιφάνεια Εναλλακτών Θερμότητας: 0.75/0.54 m2 (S1/S2)
Rated volume heat, Ονομαστικός όγκος εναλλάκτη θερμότητας: 4.6/3.3 (S1/S2)
Exchanged Power – Continuous mode,  Ισχύς εξόδου εναλλάκτη θερμότητας S1/S2 σε συνεχή λειτουργία:  29/19 / (22/13) /
[14/9]  kW     70-90°C/ (60-80°C)/ [50-70°C]/ [50-60°C]
Flow rate, παροχή ζεστού νερού χρήσης με: 12/8/(9/5)/[6/4]    l/min-ΔT35°C (S1/S2) 70-90°C/ (60-80°C)/[50-70°C]/ [50-60°C]
Heat Exchanger, Απόδοση Εναλλάκτη θερμότητας:  11/8 (20)  kW (l/min) S1/S2 (10-60°C)
Reheat time, Χρόνος Αναθέρμανσης: 49/21 min - (S1/S2) (10-60°C)
Quantity of, Ποσότητα ζεστού νερού: 255/82 l - MIX40°C (S1/S2)
Standing heat loss, Σταθερή απώλεια θερμότητας: 1.4/B
Max. safety temperature,  Μέγ. θερμοκρασία ασφαλείας στην πλευρά του νερού: 95
Max. safety temperature,  Μέγ. θερμοκρασία ασφαλείας στην πλευρά θέρμανσης: 110
Max. design pressure,  Μέγ.πίεση σχεδιασμού στην πλευρά του νερού: 0.8 MPa
Max. inlet pressure, Μέγ. πίεση εισόδου του δικτύου παροχής νερού: 0.6 MPa
Max .design pressure,  Μέγ. πίεση σχεδιασμού στην πλευρά θέρμανσης: 0.8 MPa













Διαστάσεις:




	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Ηλεκτρική αντίσταση 3 kW με θερμοστάτη, 1 1/2", για να τοποθετηθεί στη Δεξαμενή (2.1), απολύτως συμβατή με αυτή. (1 τεμάχιο)
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Ηλιακοί Συλλέκτες επιφάνειας 2,1 m2, τύπου CALPAK Mark5 (2 τεμάχια).

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Συλλέκτη:
Gross area: 2,09 m2
Absorber area: 1,99 m2
Aperture area: 1,96 m2
Absorber’s copper risers: 12
W x L x H (mm): 1230 x 1696 x 86
Absolute Capacity: 1,6 I
Housing: Aluminum Frame
Absorber: Selective Aluminum
Absorption: 95 +- 2
Emission (%): 4 +-2
Absorber tube Dia.: 8 mm

Absorber surface treatment: high selective (Tinox) 0,5mm (a > 95% , e < 3,5%)
Absorber welding: Laser
Casing material: 2.4mm double-wall aluminum profile
Glass: tempered glass 3.2mm , low-iron (transparency>91,5%)
Transmittance of glass (%): 91,5
Insulation: rock wool with density 50 kg/m³ and thickness 40 mm
Stagnation temp at 1000 W/m² and 30°C: 175,7 oC
Max.operating pressure (bar): 10
Collector production method: Compressed glass, aluminium frame and back.
Optical efficiency: η0 = 79,5% (τουλάχιστον)
Thermal loss coefficient: a1 = 3,75
Annual output power (Athens 50°C): 1867 kWh
Annual output power (Würzburg 50°C): 1026 kWh
Certifications: Solar-Keymark, DCL
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Βάση ταράτσας αλουμινίου για τον Ηλιακό Συλλέκτη (2.3). (1 τεμάχιο)
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Απολύτως συμβατή με τους ηλιακούς συλλέκτες (2.3).
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Βάση ταράτσας αλουμινίου, καρέ σύνδεσης ηλιακών συλλεκτών (2.3). (1 τεμάχιο)
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Απολύτως συμβατή με τους ηλιακούς συλλέκτες (2.3).
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Πλήρης συλλογή (σετ) βαλβίδες, ρακορ, εξαεριστικά, κιάθια για την σύνδεση των διατάξεων RKBL/2. (1 σετ)
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Δοχείο διαστολής ηλιακού κυκλώματος 19 lt. (2 τεμάχια)
Βασικά χαρακτηριστικά:
Όγκος: 19 lt
Επώνυμος κατασκευαστής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Υγρό θερμικός φορέας 10 lt. (1 τεμάχιο)
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Απολύτως συμβατό με τους ηλιακούς συλλέκτες (2.3).
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Solar Station τύπου Flowsol S HE/7 & deltasol CS plus. (1 τεμάχιο)

Βασικά χαρακτηριστικά:
Circulation pump: Wilo PARA ST 15/7.0-PWM2 (Maximum power consumption: 45 W)
Safety valve: max. 6 bar
Pressure gauge: 0 ... 10 bar
Flowmeter: 1 ... 10 l/min
Non-return valves: 200 mm head, openable
Connection to diaphragm-type expansion vessel: 3/4'' IT, flat sealing
Outlet safety valve: 3/4" IT
Connections to the solar pipes: 3/4" IT
Maximum pressure: max. 6 bar
Medium: Water with max. 50 % propylene glycol
Dimensions: approx. 430 x 223 x 193 mm (with insulation)
distance centres: 100 mm
distance centre/wall: 67 mm
Material:
fittings: brass
sealings: EPDM/AFM 34
insulation: EPP foam
Maximum operation temperature: +95 °C
Non-return valve: 200 mm head, openable
Maximum temperature: +120 °C
Controller ErP data (Standby):
DeltaSol® CS Plus: 0,86 W, Temperature controls class: I; Energy efficiency contribution: 1 %
Pump ErP data (Auxiliary electricity consumption):
DeltaSol® CS Plus: 53.6 kWh/a
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Αντεπίστροφη βαλβίδα ασφαλείας 3/4Μ 6bar. (1 τεμάχιο)
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Τρίοδη ηλεκτροβάνα 3/4F. (1 τεμάχιο)
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Fan coil δαπέδου τύπου Innova sl200. (1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Απόδοση στη θέρμανση
Νερό στους 50 οC: 1090 W
Νερό στους 70 οC: 1890 W
Απόδοση στην ψύξη (7/12 οC)
Ολική:  830 W
Αισθητή:  620 W
Ονομαστική Παροχή Αέρα
Υψηλή ταχύτητα: 162 m3/h
Μέση ταχύτητα: 113 m3/h
Χαμηλή ταχύτητα: 55 m3/h
Στάθμη θορύβου
Υψηλή ταχύτητα: 39,4 dB(A)
Μέση ταχύτητα: 33,2 dB(A)
Χαμηλή ταχύτητα: 24,2 dB(A)
Στο Setpoint: 18,8 dB(A)
Διαστάσεις
Μήκος: 735 mm
Ύψος (χωρίς πόδια): 579 mm
Βάθος: 129 mm
Βάρος: 17 kg
Υδραυλικές συνδέσεις: 3/4" αρσενικό euroconus
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Σετ σωλήνες PP-R Φ32 και εξαρτήματα

Σωλήνες PP-R  Aquatherm FASER green SDR 9 MF RP UV PN20 – Φ32 SDR 9/S4, με μαύρη πλαστική επένδυση, 4ης γενιάς, ονομαστικής διαμέτρου 32 mm, ή αντίστοιχες. 
Συνολικού μήκους 40 m: 10 σωλήνες των 4 m.

Γωνίες για τις Σωλήνες PP-R, ονομαστικής διαμέτρου 32 mm.  
(30 τεμάχια)

Μούφες για τις Σωλήνες PP-R , ονομαστικής διαμέτρου 32 mm.  
(20 τεμάχια)

Ταφ για τις Σωλήνες PP-R,  ονομαστικής διαμέτρου 32 mm.  
(10 τεμάχια)

Σφαιρικός διακόπτης για τις Σωλήνες PP-R,  ονομαστικής διαμέτρου 32 mm.  
(14 τεμάχια)

Μαστός θηλυκός πλαστικός - ορειχάλκινος για  τις Σωλήνες PP-R, ονομαστικής διαμέτρου 32 mm.  
(15 τεμάχια)
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	2.14
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	Όλες οι διατάξεις, οι συσκευές και τα όργανα μέτρησης να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πιστοποιημένα για τη συγκεκριμένη χρήση. Θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους και τις προσφερόμενες σχετικές εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Η παράδοση της διάταξης θα γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά.
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Να αναγράφεται ρητά ο χρόνος εγγύησης για το κάθε τμήμα.
	ΝΑΙ
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Υποκατηγορία 17.3: Εργαστηριακή διάταξη προσομοίωσης κλειστού κυκλώματος ψύξης θερμικής μηχανής



	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3.
	Εργαστηριακή διάταξη προσομοίωσης κλειστού κυκλώματος ψύξης θερμικής μηχανής
	Ένα (1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	3.1
	Η διάταξη θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Εναλλάκτες θερμότητας νερού-νερού τύπου CIPRIANI SSA LB 07 με θερμομονωτικό κάλυμα. (2 τεμάχια)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Brazed plate heat exchangers
Materials of construction
Plates: Stainless steel AISI 316L (EN 1.4404)
Frame plates: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301)
Connections: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301)
Brazing material: Copper (99.9 % pure)
Maximum operating data
Maximum operating temperature (TS): +200°C
Maximum operating pressure (PS at 200°C): 16 bar
Test pressure (PT): 19,2 bar
Standard product configuration
Single-pass, counter-current and parallel flows
Four threated connections on front plate

Διαστάσεις:
[image: ]

























Λεπτομερή Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



	ΝΑΙ
	
	

	3.2
	Κυκλοφορητής τύπου Wilo Yonos PICO 1.0 25/1-6. (2 τεμάχια)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υδραυλικά στοιχεία
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN:	10 bar
Μανομετρικό H max:	6,0 m
Ταχύτητα ροής Q max:	3,6 m³/h
Ελάχιστο ύψος παροχής στους 50 °C m:	0,5 m
Ελάχιστο ύψος παροχής στους 95 °C m:	3 m
Ελάχιστο ύψος παροχής στους 110 °C:	10 m
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού Tmin:	-10 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού Tmax:	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +25 °C Tmax:	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 °C Tmax:	95 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. Tmin:	-10 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος Tmax:	40 °C

Υλικά
Κέλυφος αντλίας:	Φαιός χυτοσίδηρος
Πτερωτή:	PP-GF40
Άξονας:	Ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό εδράνου:	Άνθρακας, εμποτισμένος με μέταλλο

Στοιχεία κινητήρα
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI):	≤0,20
Ηλεκτρική σύνδεση:	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς P2:	30 W
Ταχύτητα ελάχ. Nmin:	700 1/min
Ταχύτητα μέγ. Nmax:	4200 1/min
Απορροφώμενη ισχύς (min) P1 min:	4 W
Απορροφώμενη ισχύς P1 max:	40 W
Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών:	EN 61000-6-3
Αντοχή σε παρεμβολές:	EN 61000-6-2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:	EN 61800-3
Στυπιοθλίπτης καλωδίου:	1 x PG11
Κατηγορία μόνωσης:	F
Βαθμός προστασίας:	IPX4D

Διαστάσεις εγκατάστασης
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη DNd:	G 1½
Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης DNs:	G 1½
Μήκος κατασκευής L0:	180 mm
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Θερμοσίφωνο 60lt, ισχύος 4kW, οριζόντιας τοποθέτησης. (1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Εξωτερικό περίβλημα από ηλεκτροστατικά βαμμένο χάλυβα.
Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική επίστρωση σμάλτου.
Ηλεκτρική αντίσταση με αποσπώμενη φλάντζα και ολόσωμο λάστιχο.
Χωρητικότητα 60 lt.
Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου.
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Δοχείο διαστολής 25 lt τύπου Reflex S25, ή αντίστοιχο. (2 τεμάχια)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Για ηλιακά συστήματα, θέρμανση και ψύξη.
Για προσθήκη αντιψυκτικού έως 50 %.
Σύνδεση με σπείρωμα.
Μεμβράνη κατά DIN EN 13831.
Επιτρ. θερμοκρ. στη μεμβράνη 70 οC.
Πιστοποίηση κατά 97/23/EG για συσκευές υπό πίεση.
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Πλαστική δεξαμενή νερού 500 lt Ορθογώνια στενή. ( 1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητα: 500 lt
Δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντια και κατακόρυφα
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Πολυαιθυλαίνιο με προστασία UV.
Ορειχάλκινη παροχή: 1’’ ή ¾’’
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Ηλιακό Θερμοστατικό Κιτ 3/4'' τύπου BRASS FORM 45 οC (Solar Kit) Με Βαλβίδα Εκτροπής και Βαλβίδα Ανάμειξης. (1 τεμάχιο)
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Αυτόματος Πλήρωσης βαρέως τύπου FAR 1/2'' Με Μανόμετρο 2106, με προρύθμιση, ή αντίστοιχος (3 τεμάχια).

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μανόμετρο 0-6bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 95 ° C.
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C.
Μέγιστη. πίεση: 10 bar.
Ρύθμιση πίεσης: 0,5 ÷ 4 bar.
Μανόμετρο κλίμακα: 0 ÷ 6 bar.
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Βαλβίδα ασφαλείας πίεσης - θερμοκρασίας τύπου Watts 3/4" 3 bar, ή αντίστοιχη (4 τεμάχια)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πίεση ανοίγματος : 3 Bar
Θερμοκρασία ανοίγματος : 92°C 
Καταλληλότητα: Νερό χρήσης & θέρμανσης
Μήκος αισθητηρίου: 12 cm
Υλικό : Ορείχαλκος 
Πλήρως αυτόματη προστασία σε πίεση και θερμοκρασία.
Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1490
WRAS έγκριση.
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Μετρητής ηλιακής ισχύος τύπου Extech SP505 Pocket Solar Power Meter. (1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Μέτρηση των επιπέδων ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m2) ή σε BTU.
· Ενσωματωμένος ηλιακός αισθητήρας με φωτοδίοδο ακριβείας.
· Λειτουργία μηδενισμού.
· Πάγωμα οθόνης και κράτηση της μέτρησης.
	ΝΑΙ
	
	

	3.10
	Μετρητής Θερμοκρασίας Σχετικής Υγρασίας τύπου Extech HT30 Heat Stress WBGT Meter. (1 τεμάχιο)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
· Μέτρηση του δείκτη θερμικής καταπόνησης.
· Μέτρηση θερμοκρασίας μαύρης σφαίρας (Black Globe).
· Λειτουργία In/Out απεικονίζει την τιμή WGBT με ή χωρίς απευθείας ηλιακή έκθεση.
· Ενσωματωμένη διασύνδεση RS-232.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	3.11
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Όλες οι διατάξεις, οι συσκευές και τα όργανα μέτρησης να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πιστοποιημένα για τη συγκεκριμένη χρήση. Θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους και τις προσφερόμενες σχετικές εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	3.15
	Η παράδοση της διάταξης θα γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά.
	ΝΑΙ
	
	

	3.16
	Να αναγράφεται ρητά ο χρόνος εγγύησης για το κάθε τμήμα.
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 18 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GENERAL ALGEBRAIC MODELING SYSTEM, ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ:
	Xαρακτηριστικά

	
	Λογισμικό: συμβατό με GAMS, General Algebraic Modeling System
	NAI
	
	

	
	Τύπος άδειας: Machine-based academic license (χωρίς περιορισμό χρηστών)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Διάρκεια άδειας: Perpetual
	ΝΑΙ
	
	

	
	Σύνδεση με τον επιλυτή Gurobi
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος παράδοσης: έως 60 ημέρες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 19 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ:
	Xαρακτηριστικά

	
	Λογισμικό: συμβατό με το AnyBody Modeling System
	NAI
	
	

	
	Άδεια: Floating Student License
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήστες: 5 χρήστες ταυτόχρονα
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συντήρηση: 1 έτος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος παράδοσης: έως εξήντα (60) ημέρες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 20 - Φορητοί Η/Υ (2 υποτμήματα):

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΠΕΝΤΕ (5)
	
	

	1.1
	Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core i3/i5 ή Zen 2 ή ισοδύναμο, 8.500 σύμφωνα με τις μετρήσεις του εργαλείου PassMark
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Oθόνη 15,6" FHD (1920x1080), Anti-Glare LED
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Μνήμη 8GB, LPDDR5-4800
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Εσωτερικός δίσκος SSD,  512GB M.2 SSD NVMe
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Ενσωματωμένη κάμερα  720p HD
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Μπαταρία 3 Cell Li-Ion
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Wi-Fi, Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	2 θύρες USB type A ή type C (τουλάχιστον μία USB 3.1 ή 3.2)
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Θύρα HDMI 1.4 ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Windows 11 Home
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Βάρος 2 kg
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση on site
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΕΝΑ (1)
	
	

	2.1
	Επεξεργαστής της οικογένειας Intel Core i5 ultra ή ισοδύναμο, 12 TOPS NPU, 12 cores, 14 threads, 12 MB cache, 4.9 GHz turbo, 2GHz base, 17.000 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Oθόνη 14", 1920x1200, Non-Touch, FHD, 300 nits (τυπική), Anti-Glare, IPS, Contrast 800:1, PPI 162
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Μνήμη 16GB: 1x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Εσωτερικός δίσκος SSD,  512GB, M.2 2230, QLC PCIe Gen
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Ενσωματωμένη κάμερα 0.92 megapixels (HD), 
1280x720 (HD) at 30 fps, camera shutter
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Υποστήριξη ήχου 2 ηχείων 4W, Ενσωματωμένο μικρόφωνο 2 Noise Canceling
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Greek backlit Copilot key keyboard
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Μπαταρία 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge & Boost Capable 
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Φορτιστής 65W AC rugged adapter, 4.5mm barrel, E4
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Υποστήριξη Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Wi-Fi 6E (6 if 6E unavailable), 802.11ax, Bluetooth (5.3) Wireless Card
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	1 θύρα USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	1 θύρα USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	2.15
	2 USB 3.2 Gen 1 Type-A
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	HDMI 2.1, RJ-45, Universal Audio Jack
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Windows 11 Pro English, Greek
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Βάρος 1,4 kg
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	ENERGY STAR Qualified, EPEAT Gold
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Εγγύηση: Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρία με γραπτή δήλωσή της
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει επιτόπια τεχνική υποστήριξη
	ΝΑΙ
	
	



Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 23η/07/2026 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)
Ημερομηνία ……/…../…..
Ψηφιακή Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου
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OPERATING CONDITION COLD SIDE HOT SIDE
Fluids Water Water
Inletflow rates e 035 035 o
INLET temperatures. < 200 500 <
OUTLET temperatures. < 300 500 <
Pressure drop (calc.) mH20 0410 0868 mH20
‘Operating pressure. barG 5000 5000 barG
Capacity W 400
v < 200
Heat transfer coeft. (calc. /req.) ) 42111082
Hea transfer area m o2
Totalfouling factor oW 0.0006870
Total oversizing % 28980
FLUID PROPERTIES
Density kom® 99727 8591
‘Specifc heat capacity kg K) 4180 4182
Themal conductivity WimK) 0807 0548
Dynamic viscosity @ 058901 05041
PRODUCT CONFIGURATION
Product code “SSARLBO7ET0G2062055000
Plates material AIS1 316L (EN 1.4404)
Brazing material ‘Copper (99.9% pure)
Connections size Gau 634"
Connections type Extemally threaded Extemally threaded
Connections material AIS1 304 (EN 14301) AIS1 304 (EN 14301)
Fiuids position (inlet > outie) 22521 11512
No. of passes 1 1
Relative directions of fuids Counter Current
No.of plates 10
Dimension (L) mm 3
DESIGN
Design standard PED 2014155EY
PED rsk category AL 43/Gr2-G
Pressure (desion  test) bar 181192
Temperature (min | design) © 01200
Volume ' 03
‘Specific compliance and certication PHExpress
DIMENSIONS AND WEIGHT
‘Overall imensions (width x height x engt) _mm LAEES
Weight (emply / operating) ko 12
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